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___________________________
Rregullore (MINTI)  nr. xx/2026 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (MTI) nr. 02/2017 për sigurinë e lodrave, është aprovuar me Vendimin Nr. Datë. 00.00.2026

Ministrja e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit,

Në mbështetje të nenit 9 të ligjit nr. 06/L-041 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësimin e Konformitetit, nenit 11 paragrafi 1 nënparagrafi 1.5 të Ligjit Nr. 08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës nenin 9, paragrafi 2 të Rregullores (QRK) Nr. 17/2024 të Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës, nenin 20 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1 të Rregullores (QRK) Nr. 04/ 2026 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Ministrive, 

Nxjerr:



RREGULLORE (MINTI) Nr. xx/2026
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES (MTI) NR. 02/2017 PËR SIGURINË E LODRAVE


Neni 1
Qëllimi

1. Kjo Rregullore ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (MTI) nr. 02/2017 për sigurinë e lodrave.  
2. Kjo Rregullore është në përputhje pjesërisht me parimet dhe kërkesat kryesore që dalin nga Direktiva 2009/48/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 18 qershor 2009 mbi Sigurinë e Lodrave si dhe me Amendamentet e saj, si në vijim: 

2.1.  Direktiva e Këshillit BE 2017/738 e datës 27 mars 2017;
2.2.  Direktiva e Komisionit BE 2017/774 e datës 3 maj 2017;
2.3.  Direktiva e Komisionit BE 2017/898 e datës 24 maj 2017;
2.4.  Direktiva e Komisionit BE 2018/725 e datës 16 maj 2018;
2.5.  Direktiva e Komisionit BE 2019/1922 e datës 18 nëntor 2019; 
2.6.  Direktiva e Komisionit BE 2019/1929 e datës 19 nëntor 2019; 
2.7.  Direktiva e Komisionit BE 2020/2088 e datës 11 dhjetor 2020;
2.8.  Direktiva e Komisionit BE 2020/2089 e datës 11 dhjetor 2020;
2.9.  Direktiva e Komisionit BE 2021/903 e datës 3 qershor 2021.
 

Neni 2

Në tekstin e Rregullores bazë fjala “autorizim” zëvendësohet me fjalën “emërim”, si dhe fjala trupat e autorizuara për vlerësim të konformitetit zëvendësohet me trupat e emëruara për vlerësim të konformitetit.

Neni 3

Paragrafi 3 i Nenit 27 i Rregullores bazë ndryshohet dhe plotësohet si në vijim:

Pa paragjykuar paragrafin 2 të këtij neni, zbatimi dhe mbikëqyrja e kësaj Rregulloreje në lidhje me lodrat kimike, lodrat për nuhatje, kompletet kozmetike dhe lodrat për shije, sipas kuptimit të përcaktuar në nenin 3 të kësaj Rregulloreje, kryhet nga Inspektorati qendror i mbikëqyrjes së tregut.

[bookmark: _GoBack]Neni 4

Shtojca II Kërkesat e Veçanta të Sigurisë të Rregullores bazë ndryshohet dhe plotësohet me Shtojcën 2A e cila është pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje.

Neni 5

Kjo Rregullore është pjesë përbërëse e Rregullores (MTI) Nr. 02/2017 për Sigurinë e Lodrave.


Neni 6
Hyrja në fuqi

Kjo Rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas publikimit të saj në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.









                                                                                   Mimoza Kusari Lila 
                                                                                 _________________________
                                                                                       Ministre




SHTOJCA 2A
1. Shtojca II e Rregullores bazë, pjesa III Vetitë kimike, pika 12,  të dhënat në tabelë për elementet: Alumin, Krom (VI), Plumb, Barium dhe Kadmium ndryshohen si në vijim:
[bookmark: _Hlk225842095]
	Elementi
	mg/kg
në materiale të thata, të
brishta, në formë pluhuri apo
elastike të lodrave
	mg/kg
në materialet e
lëngshme apo ngjitëse
të lodrave
	mg/kg
në materiale të
gdhendura nga
lodra

	Alumini
	2 250
	560
	28 130

	[bookmark: _Hlk232079827]Kromi (VI)
	0,02
	0,005
	0,053

	Plumbi
	2,0
	0,5
	23

	Bariumi
	1 500
	375
	18 750

	Kadmiumi
	1,3
	0,3
	17


[bookmark: _Hlk225847140]

2. [bookmark: _Hlk225848040]Shtojca II e Rregullores bazë, pjesa III Vetitë kimike, pika 10,  numri CAS i aromës alergjike me emrin Citronelol me nr. rendor 4 në tabelë, ndryshohet si në vijim:
	
	
	Nr.
	Emri i aromës alergjike
	Numri CAS

	(4)
	 Citronelol
	106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4




	
	
	
	3. Shtojca II e Rregullores bazë, pjesa III Vetitë kimike, pika 10, numri rendor 10 në tabelë, aroma alergjike Metil heptin karbonat fshihet.
4. Shtojca II e Rregullores bazë, pjesa III Vetitë kimike, pika 10 pas numrit rendor 11 në tabelë, shtohen të dhënat e mëposhtme: 






	
	
	Nr.
	Emri i aromës alergjike
	Numri CAS

	(12)
	 Acetilcedren
	32388-55-9

	(13)
	 Amil Salicilat 
	2050-08-0

	(14)
	 trans-Anetoli
	4180-23-8

	(15)
	 Benzaldehid
	100-52-7

	(16)
	 Kamfor
	76-22-2; 464-49-3

	(17)
	 Karvon
	99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8

	(18)
	beta-Kariofilen (ox.)
	87-44-5

	(19)
	Keton trëndafili-4 (Damaskenon)
	23696-85-7

	(20)
	 alfa-Damaskon (TMCHB)
	43052-87-5; 23726-94-5

	(21)
	 cis-beta-Damaskon
	23726-92-3

	(22)
	 delta-Damaskon
	57378-68-4

	(23)
	 Dimetilbenzil karbinil acetat (DMBCA)
	151-05-3

	(24)
	 Heksadekanolakton
	109-29-5

	(25)
	 Heksametilindanopiran
	1222-05-5

	(26)
	 (DL)-Limonen
	138-86-3

	(27)
	 Acetat i linalilit
	115-95-7

	(28)
	 Mentol
	1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5

	(29)
	 Salicilat i metilit
	119-36-8

	(30)
	 3-metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)pent-4-en-2-ol
	67801-20-1

	(31)
	 alfa-Pinen
	80-56-8

	(32)
	 beta-Pinen
	127-91-3

	(33)
	 Propiliden ftalidi
	17369-59-4

	(34)
	 Saliciladehid
	90-02-8

	(35)
	 alfa-Santalol
	115-71-9

	(36)
	 beta-Santalol
	77-42-9

	(37)
	 Sklareol
	515-03-7

	(38)
	 alfa-Terpineol
	10482-56-1; 98-55-5

	(39)
	 Terpineol (përzierje izomerësh)
	8000-41-7

	(40)
	 Terpinolen
	586-62-9

	(41)
	 Tetrametil acetiloktahidronaftalene
	54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9

	(42)
	 Trimetilbenzenpropanol (Majantol)
	103694-68-4

	(43)
	 Vanilinë
	121-33-5

	(44)
	 Cananga odorata dhe vaj Ylang-ylang
	83863-30-3; 8006-81-3

	(45)
	Vaj lëvore Cedrus Atlantica
	92201-55-3; 8000-27-9

	(46)
	Vaj gjethesh Cinnamomum cassia
	8007-80-5

	(47)
	Vaj lëvore Cinnamomum zeylanicum
	84649-98-9

	(48)
	Vaj lulesh Citrus aurantium amara
	8016-38-4

	(49)
	Vaj lëkure Citrus aurantium amara
	72968-50-4

	(50)
	Vaj lëkure agrume bergamia i përfituar me shtypje të ftohtë
	89957-91-5

	(51)
	Vaj lëkure agrume limoni i përfituar me shtypje të ftohtë
	84929-31-7

	(52)
	Citrus sinensis (sin.: Aurantium dulcis) vaj lëvozhgë i përfituar me shtypje të ftohtë
	97766-30-8; 8028-48-6

	(53)
	Vajrat e Cymbopogon citratus/schoenanthus
	89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3

	(54)
	Vaj i gjethes së eukaliptit
	92502-70-0; 8000-48-4

	(55)
	Vaj gjethesh/lulesh Eugenia caryophyllus
	8000-34-8

	(56)
	Jasminum grandiflorum/officinale (Jasemin)
	84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6

	(57)
	Vaj Juniperus virginiana
	8000-27-9; 85085-41-2

	(58)
	Vaj frutash Laurus nobilis
	8007-48-5

	(59)
	Vaj gjethesh Laurus nobilis
	8002-41-3

	(60)
	Vaj farash Laurus nobilis
	84603-73-6

	(61)
	 Lavandula hibrida
	91722-69-9

	(62)
	 Lavandula officinalis
	84776-65-8

	(63)
	 Mentha piperita
	8006-90-4; 84082-70-2

	(64)
	 Mentha spicata
	84696-51-5

	(65)
	 Narcis spp.
	Të ndryshme, duke përfshirë 90064-25-8

	(66)
	 Pelargonium graveolens
	90082-51-2; 8000-46-2

	(67)
	 Pinus mugo
	90082-72-7

	(68)
	 Pinus pumila
	97676-05-6

	(69)
	 Kabina Pogostemon
	8014-09-3; 84238-39-1

	(70)
	 Vaj lulesh trëndafili (Rosa spp.)
	Të ndryshme, duke përfshirë 8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7, 92347-25-6

	(71)
	 Santalum album
	84787-70-2; 8006-87-9

	(72)
	 Terpentinë (vaj)
	8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0'





[bookmark: _Hlk225848302]
5. Shtojca II e Rregullores bazë, pjesa III Vetitë kimike, pika 10, në tabelë pas numrit rendor 55 shtohen të dhënat si në vijim: 
	
	
	Nr
	Emri i aromës alergjike
	Numri CAS

	(56)
	 Atranol (2,6-Dihidroksi-4-metil-benzaldehid)
	526-37-4

	(57)
	 Kloroatranol (3-Kloro-2,6-Dihidroksi-4-metil-benzaldehid)
	57074-21-2

	(58)
	 Karbonat i metil heptinës
	111-12-6






6.  Në Shtojcën II të Rregullores bazë, pjesa VI Radioaktiviteti, ndryshohet dhe plotësohet si në vijim:

	Substanca
	Klasifikimi
	Përdorimi i lejuar

	Nikeli
	CMR 2
	Në lodrat prej çeliku inox dhe pjesët e lodrave.
Në pjesët e lodrave që janë të destinuara të përçojnë rrymën elektrike.






[bookmark: _Hlk225778431]7. Në Shtojcën C të Shtojcës II të Rregullores bazë, shtohet tabela si në vijim:
 
	Substanca
	Numri Cas
	Vlera kufitare

	TCEP
	115-96-8
	5 mg/kg (kufiri i përmbajtjes)

	TCPP
	13674-84-5
	5 mg/kg (kufiri i përmbajtjes)

	TDCP
	13674-87-8
	5 mg/kg (kufiri i përmbajtjes)

	Bisfenol A
	80-05-7
	0,04 mg/l (kufiri i migrimit) në përputhje me metodat e përcaktuara në EN 71-10:2005 dhe EN 71-11:2005

	Formamide
	75-12-7
	20 μg/m3 (vlera kufitare e emetimit) pas një maksimumi prej 28 ditësh nga fillimi i testit të emetimit të shkumës.
Materiali nga i cili është bërë lodra dhe përmban më shumë se 200 mg/kg (vlera kufitare bazuar në përmbajtje)

	Aniline
	62-53-3
	30 mg/kg pas ndarjes me reduktim në materialin e tekstilit të lodrave dhe materialin e lodrave prej lëkure
10 mg/kg si anilinë e lirë në ngjyrosjen me gishta
30 mg/kg pas ndarjes me reduktim në ngjyrosjen me gishta

	1,2-benzizotiazol-3(2H)-one
	2634-33-5
	5 mg/kg (kufiri i përmbajtjes) në materialet e lodrave me bazë uji, në përputhje me metodat e përcaktuara në EN 71-10:2005 dhe EN 71-11:2005

	Masa e reaksionit për:
5-Kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-one (Nr. EC 247-500-7)
dhe 2-metil-2H-izotiazol-3-one (EC Nr. 220-239-6) (3:1)
	55965-84-9
	1 mg/kg (kufiri i përmbajtjes) në materialet e lodrave me bazë uji

	5-Kloro-2-metil-izotiazolinë-3(2H)-one
	26172-55-4
	0,75 mg/kg (kufiri i përmbajtjes) në materialet e lodrave me bazë uji

	2-Metilzotiazolinë-3(2H)-one
	2682-20-4
	0,25 mg/kg (kufiri i përmbajtjes) në materialet e lodrave me bazë uji

	Fenoli
	108-95-2
	5 mg/l (kufiri i migrimit) në materialet plastike në përputhje me metodat e përcaktuara në EN 71-10:2005 dhe EN 71-11:2005
10 mg/kg (kufiri i përmbajtjes) si mbrojtës në përputhje me metodat e përcaktuara me standardet EN 71-10:2005 dhe EN 71-11:2005

	Formaldehidi
	50-00-0
	1,5 mg/l (kufiri i migrimit) në materialet plastike të lodrave
0,1 ml/m3 (vlera kufitare e emetimit) në materialet e lodrave prej druri të lidhura me rrëshirë
30 mg/kg (kufiri i përmbajtjes) në materialet tekstile për lodra
30 mg/kg (kufiri i përmbajtjes) në pëlhurat e lodrave prej lëkure
30 mg/kg (kufiri i përmbajtjes) në materialet e lodrave prej letre
10 mg/kg (kufiri i përmbajtjes) në materialet e lodrave me bazë uji.
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